|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\sjoblomh\Desktop\SYKE_tunnus_rgb_vaaka.jpg | **VEDENKORKEUSASEMAN VAAITUS- JA TARKASTUSLOMAKE** |

**Hydrologinen seuranta**

Asematunnus:       Aseman nimi:

Pvm:       W =       Asteikko/pohjapaalu/mittapiste:

Klo:       W =       Asteikko/pohjapaalu/mittapiste:

 W =       Asteikko/pohjapaalu/mittapiste:

Ellei toisin mainita, tiedot ilmoitetaan taulukossa metreinä millimetrin tarkkuudella (esim. 1,273 m).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asteikkoväli /pohjapaalun numero /muu mittapiste | Kiinto-pisteen tunnus | Vaaittu korkeuseroKorkeusero on positiivinen, jos kiintopiste onylempänä. | Vaaitus-tulosten erotus(mm) | Vaaitus-jonon pituus (km) | Suhteellinen tarkkuus(vaaitustulosten erotus jaettuna vaaitusjonon pituudella) | Vaaitusten keskiarvo-tulosA | Asteikko-kortilta kantanolla-pisteen ja kiintopisteen korkeuseroB | Korjaus(= B - A) |
|       |       | Vaaitus 1 |       |       |       |       |       |       |       |
| Vaaitus 2 |       |
|       |       | Vaaitus 1 |       |       |       |       |       |       |       |
| Vaaitus 2 |       |
|       |       | Vaaitus 1 |       |       |       |       |       |       |       |
| Vaaitus 2 |       |
|       |       | Vaaitus 1 |       |       |       |       |       |       |       |
| Vaaitus 2 |       |
|       |       | Vaaitus 1 |       |       |       |       |       |       |       |
| Vaaitus 2 |       |
|       |       | Vaaitus 1 |       |       |       |       |       |       |       |
| Vaaitus 2 |       |
|       |       | Vaaitus 1 |       |       |       |       |       |       |       |
| Vaaitus 2 |       |

Tietoja vaaituksesta ja käytetyistä kiintopisteistä:

[ ]  Uusi tai korjattu lähikartta liitteenä.

[ ]  Uusi asteikko, asteikon osa, pohjapaalu tai mittapiste.
 Asteikkoväli /pohjapaalun numero / mittapiste:

[ ]  Uudet kiintopisteet
 Kiintopisteiden rakenne ja sijainti:

Tarkistettu limnigrafin piirtosuunta: [ ]  piirsi oikein
 [ ]  piirsi peilikuvaa, käännetty

VEDENKORKEUSASEMAN TARKASTUKSESSA ON TEHTY SEURAAVAT HUOMIOT JA KORJAUKSET:

|  |
| --- |
| Asteikkoparru(t)      |
| Asteikkolevy(t), metrimerkit      |
| Pohjapaalu(t)      |
| Työvälineet (suppilomitta, tuura, kaira, lapio)      |
| Kiintopisteet      |
| Portaat, kaiteet, laituri yms.      |
| Mittalaitekaappi, siihen liittyvät rakenteet (tolppa tms.) ja aurinkopaneeli      |
| Piirturi (kynä, kello)      |
| Limnigrafikoppi      |
| Mittauskaivon yhdysputki (tukossa, jäässä, ilmaa tms.)      |
| Mittauskaivo (vedenpinnan korkeus suhteessa vesistöön, kaivon rakenteet)      |
| Tarkistusputki (nauha, vesipinta, luotain)      |
| Muut huomiot tai tehdyt työt      |

VAAITUKSEN JA/TAI TARKASTUKSEN TEKIJÄ: