JÄÄN LINJAMITTAUS JOELLA
Hydrologinen seuranta
Asematunnus	Havaitsija
Aseman nimi	Mittaus tehtiin
20	Klo
Mittauskohdan etäisyys vasemmasta rannasta (m)	Kohvasauvasta luetun lumen tai lumettoman jään korkeus (cm)	Jään pinnalla olevan lumipeitteen syvyys (cm)	Jään paksuus alareunasta yläreunaan

(cm)	Kohvajään paksuus kairaus-reiästä

(cm)	Jään välissä mahdollisesti olevien vesikerrosten paksuus (cm)	Vedenkorkeus jään alareu-nasta veden pintaan (cm)	Joen syvyys mittausreiän kohdalla

(cm)	Huomautuksia:

- suppo

- sääolot

- ym.
Kohvasauvan vierestä	Mittausreiän kohdalla	Kolmas kohta

7175 / 09.2014

Korhonen Johanna

2014-09-22

Ympäristöhallinto